{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,1,23,10]]}
["青岛市城市供水水质公报（2025年12月23日发布）"]
["   2025年11月3日，青岛市水务管理局对我市市内七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","游离氯(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级",0.84,"——","未检出","未检出",1.24,"无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"——","未检出","未检出",1.32,"--"]
["崂山区","出厂水",0.18,"<5","0",0.38,"--","未检出","未检出",1.26,"无"]
[null,"管网水","0.27","<5","0","0.20","--","未检出","未检出","1.59","--"]
["黄岛区","出厂水","0.33","<5","0","--","0.27","未检出","未检出","1.90","无"]
[null,"管网水","0.34","<5","0","0.31","0.08","未检出","未检出","1.80","--"]
["即墨区","出厂水",0.17,"<5","0",0.43,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
[null,"管网水","0.47","<5","0","0.25","--","未检出","未检出","1.96","--"]
["胶州市","出厂水",0.18,"<5","0","--",0.41,"未检出","未检出",2.14,"无"]
[null,"管网水","0.19","<5","0","--","0.06","未检出","未检出","2.25","--"]
["莱西市","出厂水",0.45,"<5","0",0.61,"--","未检出","未检出",2.28,"无"]
[null,"管网水","0.32","<5","0","0.16","--","未检出","未检出","2.23","--"]
["平度市","出厂水",0.24,"<5","0",0.75,"--","未检出","未检出",2.53,"无"]
[null,"管网水","0.26","<5","0","0.05","--","未检出","未检出","2.07","--"]
["城阳区","出厂水",0.32,"<5","0",0.78,"--","未检出","未检出",2.33,"无"]
[null,"管网水","0.37","<5","0","0.28","--","未检出","未检出","2.20","--"]
["高新区","管网水","0.17","<5","0","0.05","--","未检出","未检出","1.69","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2","与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8","≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。"]
[null," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8}," "]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[29,1,29,11],[31,0,31,11],[35,1,35,11],[36,0,36,11],[43,1,43,11],[44,0,44,11],[48,1,48,11],[49,0,49,11],[53,1,53,11],[54,0,54,11],[58,1,58,11],[59,0,59,11],[63,1,63,11],[64,0,64,11],[70,1,70,11],[71,0,71,11],[73,1,73,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2025.11.3","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.86,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
["2025.11.3","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.84,"--","未检出","未检出",1.16,"无"]
["2025.11.3","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.83,"--","未检出","未检出",1.31,"无"]
["2025.11.3","下王埠","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",1.56,"--"]
["2025.11.3","东李村","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.43,"--"]
["2025.11.3","南京路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.47,"--"]
["2025.11.3","四川路","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",{"v":1.2,"d":"1.20"},"--"]
["2025.11.3","四流中路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.14,"--"]
["2025.11.3","大名路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",{"v":1.1,"d":"1.10"},"--"]
["2025.11.3","太平路","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.76,"--"]
["2025.11.3","山东路","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",1.66,"--"]
["2025.11.3","山西路","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.31,"--"]
["2025.11.3","平安路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.23,"--"]
["2025.11.3","延安路","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",1.16,"--"]
["2025.11.3","板桥坊","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.34,"--"]
["2025.11.3","水清沟","管网水","<0.5","<5","0级",0.37,"--","未检出","未检出",0.89,"--"]
["2025.11.3","沧口公园","管网水","<0.5","<5","0级",0.29,"--","未检出","未检出",0.96,"--"]
["2025.11.3","泰山路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",0.97,"--"]
["2025.11.3","洪山坡","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.32,"--"]
["2025.11.3","浮山后六小区","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",{"v":1.4,"d":"1.40"},"--"]
["2025.11.3","海云庵","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.12,"--"]
["2025.11.3","登州路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.61,"--"]
["2025.11.3","福北小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.18,"--"]
["2025.11.3","达翁小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["2025.11.3","长春路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["2025.11.3","鲁信长春花园","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",{"v":1.6,"d":"1.60"},"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","耗氧量（CODMn法，以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["崂山区"]
["2025.11.20","大石村水厂","出厂水",0.23,"<5",0,0.38,"--","未检出","未检出",1.26,"无"]
["2025.11.20","新华友建工集团","管网水",0.35,"<5",0,0.35,"--","未检出","未检出",1.47,"--"]
["2025.11.20","沙子口建设集团","管网水",0.74,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.71,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2025.11.24","高家台水厂","出厂水",0.35,"<5",0,"--",0.25,"未检出","未检出",1.84,"无"]
["2025.11.24","胶南市第五水厂","出厂水",0.31,"<5",0,"--",0.29,"未检出","未检出",1.95,"无"]
["2025.11.24","青岛星华粮油食品有限公司","管网水",0.56,"<5",0,"--",0.16,"未检出","未检出",1.74,"无"]
["2025.11.24","开发区医院","管网水",0.22,"<5",0,0.31,"--","未检出","未检出",1.84,"无"]
["2025.11.24","宏运东都酒店","管网水",0.25,"<5",0,"--",0.04,"未检出","未检出",1.86,"--"]
["2025.11.24","疾控中心","管网水",0.31,"<5",0,"--",0.05,"未检出","未检出",1.74,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2025.11.28","同济水厂","出厂水",0.17,"<5",0,0.43,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
["2025.11.28","即墨区自来水公司","管网水",0.45,"<5",0,0.17,"--","未检出","未检出",1.43,"无"]
["2025.11.28","豪苑酒店","管网水",0.48,"<5",0,0.33,"--","未检出","未检出",{"v":2.5,"d":"2.50"},"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2025.11.26","前韩水厂","出厂水",0.18,"<5",0,"--",0.41,"未检出","未检出",2.14,"无"]
["2025.11.26","火车北站","管网水",0.25,"<5",0,"--",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",2.42,"无"]
["2025.11.26","北关派出所","管网水",0.13,"<5",0,"--",0.02,"未检出","未检出",2.08,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2025.11.25","莱西水厂","出厂水",0.45,"<5",0,0.61,"--","未检出","未检出",2.28,"无"]
["2025.11.25","莱西自来水公司","管网水",0.28,"<5",0,0.22,"--","未检出","未检出",2.27,"无"]
["2025.11.25","雍景园","管网水",0.35,"<5",0,{"v":0.1,"d":"0.10"},"--","未检出","未检出",2.18,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2025.11.27","兴平水厂","出厂水",0.24,"<5",0,0.75,"--","未检出","未检出",2.53,"无"]
["2025.11.27","同和党委","管网水",0.25,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",2.26,"--"]
["2025.11.27","南苑小区物业","管网水",0.26,"<5",0,0.05,"--",11,"未检出",1.88,"无"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2025.11.26","棘洪滩水厂一厂","出厂水",0.32,"<5",0,0.78,"--","未检出","未检出",2.33,"无"]
["2025.11.26","棘洪滩水厂门卫","管网水",0.31,"<5",0,0.52,"--","未检出","未检出",2.46,"无"]
["2025.11.26","法罗力门卫","管网水",0.36,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",2.28,"--"]
["2025.11.28","城阳区农业局","管网水",0.41,"<5",0,0.39,"--","未检出","未检出",2.11,"--"]
["2025.11.28","顺德居小区","管网水",0.39,"<5",0,0.15,"--","未检出","未检出",1.96,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2025.11.26","创业大厦","管网水",0.17,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.69,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]